**\* Критерии, которым должен соответствовать потребитель для выхода на ОРЭМ**

* 1. Присоединённая мощность энергопринимающего оборудования потребителя должна составлять не менее 750 кВА (670кВт);
	2. Наличие на предприятии потребителя системы АИИС КУЭ, соответствующей требованиям ОРЭМ.

*ПП РФ №1172 п.23 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности…»*