**Порядок определения объема потребления электрической энергии при отсутствии, неисправности, утрате, истечении срока эксплуатации, демонтаже прибора учета, непредставлении показаний расчетного прибора учета**

*(пункты 154, 179 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 № 442)*

В случаях отсутствия, неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также с момента демонтажа и до установки прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии производится:

* при наличии контрольного прибора учета – на основании показаний **контрольного прибора учета**\*;
* при отсутствии контрольного прибора учета – на основании замещающей информации.

**\*Контрольный прибор учета**

*(пункт 142 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 № 442)*

Приборы учета, расположенные по иную сторону границы балансовой принадлежности от расчетных приборов учета и соответствующие требованиям *Основных положений,* по соглашению сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), могут быть определены как контрольные приборы учета и в случаях, указанных в разделе Х *Основных положений*, использоваться для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности).

Контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).